OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ**

***LOT 1 – PLACĂ COMPACTOARE***

**1**. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, plătitor de TVA: DA  / NU ne oferim

*(denumirea/numele ofertantului)*

ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini nr. 23460/28.10.2019 – LOT 1, Draftul de contract furnizare LOT 1 şi prezentul Formular de propunere tehnică şi financiară LOT 1, să furnizăm ***Placă compactoare*** la un preț total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA

*(suma în litere şi cifre)*

conform legislației în vigoare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumire**  **“Placă compactoare”**  **Specificaţii tehnice conform Caietului de sarcini** | **Cantitate**  **(bucăți)** | **Preţ unitar**  **lei fără TVA** | **Valoare totală**  **lei fără TVA** |
| 1. | Placă compactoare unidirecțională pentru asfalt - trebuie să fie construită din componente ușoare, din aluminiu de înaltă rezistență, inclusiv consola motorului și apărătoarea curelei.  Să aibă o greutate redusă pentru a fi manipulată ușor.  Talpa de ghidaj dreapta, trebuie să ofere o manevrabilitate pentru a putea fi coborâtă sau ridicată câțiva centimetri, cu scopul de a fi folosită și pe suprafețe cu obstacole denivelate.   |  | | --- | | Motor / Detalii tehnice: | | - Viteza de operare: între 3000 - 3600 rot/min; | | - Putere efectiva: între 3,5 KW - 4 KW; | | - Greutate: între 80 - 90 Kg; | | - Ambreiaj centrifugal cu lamele reglabile;  - Reglarea curelii simplificată;  - Mai multe puncte de ridicare pentru o descărcare - încărcare ușoară; | | - Lungime bară de tracțiune: minim 877 mm; | | - Lățime: minim 498 mm; | | - Înălțime: minim 963 mm; | | - Masă operare: între 80 - 90 Kg; | | - Degajare sol: 527 mm | | 1 |  |  |

**2. Termen de livrare: maxim 30 zile de la data comenzii lansată de către autoritatea contractantă;**

Data completării: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ**

***LOT 2 – MAȘINĂ DE TĂIAT ASFALT***

**1**. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, plătitor de TVA: DA  / NU ne oferim

*(denumirea/numele ofertantului)*

ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini nr. 23460/28.10.2019 – LOT 2, Draftul de contract furnizare LOT 2 şi prezentul Formular de propunere tehnică şi financiară LOT 2, să furnizăm ***Mașină de tăiat asfalt*** la un preț total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA

*(suma în litere şi cifre)*

conform legislației în vigoare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumire**  **“Mașină de tăiat asfalt”**  **Specificaţii tehnice conform Caietului de sarcini** | **Cantitate**  **(bucăți)** | **Preţ unitar**  **lei fără TVA** | **Valoare totală**  **lei fără TVA** |
| 1. | Mașina de tăiat asfalt și beton - trebuie să aibă mânerele ergonomice, să permită ajustarea înălțimii și lățimii, iar operatorul să aibă un control optim asupra utilajului.  Tăierea trebuie să fie de o adâncime maximă de cel mult 145 mm folosind un disc de 400 mm. Rezervorul de apă trebuie să producă presiune asupra discului de tăiere asigurând o stabilitate mare la taiere.  Tăietoarele să fie ușoare pentru a fi ridicate. Punctul central de ridicare va fi integrat în rama de protecție, iar mânerele rabatabile.  Rezervorul de apă să fie detașabil, cu o capacitate între 30 - 35 litri, asigurând răcirea pe ambele părți ale discului de tăiere.  Centrul de greutate va trebui să cadă perfect pe arborele de taiere. Mașina va fi dotată cu disc diamantat de tăiere.  Motor / Detalii tehnice:   |  | | --- | | - Capacitate cilindrică: minim 250 - maxim 270 cmc; | | - Putere motor: minim 8.5 CP; | | - Tip de motor: monocilindric răcit cu aer; | | - Adancime maximă de tăiere: 145 mm; | | - Diametru disc: 400 mm; | | - Diametru prindere disc: 25,4 mm; | | - Viteza de avans funcție de suprafața și tipul discului; | | - Tip combustibil: benzină fără plumb; | | - Capacitatea rezervorului: între 5 litri - 5,5 litri ; | | - Consum combustibil aproximativ 3 - 4 litri/h; | | - Pornire: manuală cu sfoară; | | - Dimensiune (Diametru interior) 840x575x1010 | | - Greutate între aproximativ 80 kg - 90 kg. | | 1 |  |  |

**2. Termen de livrare: maxim 30 zile de la data comenzii lansată de către autoritatea contractantă;**

Data completării: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ**

***LOT 3 – FREZĂ PENTRU ZĂPADĂ***

**1**. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, plătitor de TVA: DA  / NU ne oferim

*(denumirea/numele ofertantului)*

ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini nr. 23544/29.11.2019 – LOT 3, Draftul de contract furnizare LOT 3 şi prezentul Formular de propunere tehnică şi financiară LOT 3, să furnizăm ***Freză pentru zăpadă*** la un preț total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA

*(suma în litere şi cifre)*

conform legislației în vigoare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumire**  **“Placă compactoare”**  **Specificaţii tehnice conform Caietului de sarcini** | **Cantitate**  **(bucăți)** | **Preţ unitar**  **lei fără TVA** | **Valoare totală**  **lei fără TVA** |
| 1. | * acționată cu cardanul *autovehiculului multifuncțional marca UNIMOG - U 423;* * lățime de lucru: minim 2000 - maxim 2500 mm; * putere utilaj: minim 60KW - maxim 120KW; * diametru spirală: minim 600 mm - maxim 700 mm; * viteză de lucru între: 0-5 km/h; * deflector: rotire mecanică; * rotire deflector: la minim 240**○**; * înălțime de acționare: pentru zăpadă de minim 900mm; * distanță maximă de aruncare a zăpezii: minim 15 m - maxim 20m; | 1 |  |  |

**2. Termen de livrare: maxim 30 zile de la data comenzii lansată de către autoritatea contractantă;**

Data completării: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_