OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

**FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ**

***LOT 3 – TOPITOR MASTIC BITUMINOS PENTRU COLMATAT ROSTURI ȘI FISURI***

**1**. Examinând achiziția directă, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, plătitor de TVA: DA  / NU ne oferim

*(denumirea/numele ofertantului)*

ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini nr. 3997/17.02.2020 – LOT 3, Proiectul de contract furnizare produse LOT 3 şi prezentul Formular de propunere tehnică şi financiară LOT 3, să furnizăm ***TOPITOR MASTIC BITUMINOS PENTRU COLMATAT ROSTURI ȘI FISURI*** la un preț total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă TVA

*(suma în litere şi cifre)*

conform legislației în vigoare.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumire**  **“*TOPITOR MASTIC BITUMINOS PENTRU COLMATAT ROSTURI ȘI FISURI*”**  **Specificaţii tehnice conform Caietului de sarcini nr. 3997/17.02.2020** | **Cantitate**  **(bucăți)** | **Preţ unitar**  **lei fără TVA** | **Valoare totală**  **lei fără TVA** |
| 1. | * Șasiu topitor mastic bituminos: - 3(trei) roți, din care o   roată pivotantă care permite o manipulare precisă a utilajului pentru o aplicare exactă și corectă a soluției în zona de lucru;   * Caracteristici rezervor (cuvă) pentru masticul   bituminos:  - echipată cu un agitator manual pentru masticul bituminos;  - termometru pentru indicarea temperaturii materialului (masticului);  - capacitate cuvă minim 40 litri;   * Arzător principal:   - cu flacără indirectă sub cuva de material, echipat cu o placă de oțel special construită pentru a evita supraîncălzirea materialului și degradarea acestuia;  - încălzirea indirectă a materialului;   * Combustibil utilizat în butelie: (GPL) propan-butan; * Arzător manual: - pentru preâncălzirea zonei (suprafeței) de lucru; * Protecție antiexplozie: - decuplarea automată de la alimentarea cu gaz; * Temperatură de lucru: - până la maxim 240○C; * Echipat cu modul pentru colmatare laterală; * Echipat cu modul pentru colmatare rosturi;   Topitorul de mastic bituminos pentru colmatat rosturi și fisuri va avea inclus la furnizare și butelia necesară pentru arzător. | 1 |  |  |

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare să furnizăm produsul în termenul și conditiile stabilite prin Caietul de sarcini nr. 3997/17.02.2020 – LOT 3, Proiectul de contract furnizare produse LOT 3 şi prezentul Formular de propunere tehnică si financiară.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (treizeci zile) respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie 5 % din valoarea contractului fără TVA, în conformitate cu prevederile din documentaţia achiziției directe.

Data completării: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_